|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |
| 1 | Оборудование уличноеПримерный эскиз (в закрытом и открытом виде)**титульный** | Внешние размеры (в раскрытом состоянии) |
| Длина, мм (±70 мм) | 1017 |
| Ширина, мм (±70 мм) | 1017 |
| Высота, мм (±70 мм) | 1062 |
| Комплектация |
| Площадка 1, шт. | 1 |
| Панель, шт. | 2 |
| Крыша, шт. | 1 |
| Панель, шт. | 2 |
| Скат, шт. | 2 |
| Стенка, шт. | 2 |
| Уголок-фундамент, шт. | 4 |
| Грунтозацеп, шт. | 6 |
| Боковина | 2 |
| Площадка | 1 |
| Описание конструкции |
| Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе.Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным.Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм.Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками.Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. |
| Площадка 1 |
|  | Площадка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 900х900 мм. В площадке имеется квадратный вырез размерами 300х300 мм. Два угла по диагонали площадки имеют скругления радиусом 100мм. На одной стороне имеется картинка нанесеная УФ-печатью. |
| Панель |
|  | Панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 990х350 мм. С одного торца панель имеет вырез. На панели имеется девять отверстия диаметром 12мм и расположенные на заданном растоянии между собой. На одной стороне имеется картинка нанесеная УФ-печатью. |
| Крыша |
|  | Крыша выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 350х350 мм. Крыша имеет форму квадрата. Углы крыши имеют скругления радиусом 20мм. На крыши имееются четыре отверстия диаметром 12мм и расположенные на заданном растоянии между собой. |
| Панель |
|  | Панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 585х300 мм. Панель имеет форму прямоугольника. Углы панели имеют скругления радиусом 35 мм. В центре крыши имеется паз длиной 460мм. На крыши имееются восемь отверстий диаметром 12мм и расположенные на заданном растоянии между собой.На одной стороне имеется картинка нанесеная УФ-печатью. |
| Скат |
|  | Скат выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 423х150 мм. Скат имеет форму прямоугльника. На скате имеется два отверстия диаметром 12мм и расположенные на заданном растоянии между собой. По боковым торцам имеется фаска в 18х45⁰ |
|  | Стенка |
|  |  | Стенка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 531х264 мм. Стенка имеет форму прямоугльника. На стенке имеются воесемь отверстий диаметром 12мм и расположенные на заданном растоянии между собой. |
|  | Уголок-фундамент |
|  |  | Стойка выполнена из листа стального толщиной 2,5 мм, который согнут в виде прямоугольного уголка со стенками 80х80 мм, длина уголка 805 мм. В нижней части уголка имеется отгиб, который является грунтозацепом. |
|  | Грунтозацеп |
|  |  | Конструкция грунтозацепа имеет размеры 700х99х65 мм. Снизу имеет две отогнутые полки, необходимы для устойчивой фиксаци в бетоне. Сверху грунтозацеп имеет две ушки с отверстиями для крепления с фанерными элементами. |
|  | Боковина |
|  |  | Боковина выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 600х300 мм. Боковина имеет форму буквы «Г». На накладке имеются четыре отверстия диаметром 12мм и расположенные на заданном растоянии между собой. Углы боковины имеют скругления радиусом 40 мм. На одной стороне имеется картинка нанесеная УФ-печатью. |
|  | Площадка |
|  |  | Площадка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, габаритами не менее 900х900 мм. Площадка имеет форму зиг зага. Четыре угла по диагонали площадки имеют скругления радиусом 100мм. На одной стороне имеется картинка нанесеная УФ-печатью. |