|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg** | | **ИО 114 Качалка-балансир Переносной** | | |
|  | **Комплектация** | | **Кол-во** | **Ед-ца изм.** |
| **1** | **Каркас** | Выполнен из круглой стальной трубы диаметром 27 мм, окрашен порошковой краской в красный цвет.  Размер каркаса, мм: 350х100х32.  Каркас закрыт декоративными бортами, выполненными из влагостойкой фанеры толщиной 27 мм, окрашены в желтый цвет.  Размер борта, мм: 300х300х27.  Борта декорированы накладками в виде солнышка, выполненного из влагостойкой фанеры толщиной 18мм, и окрашены в желтый цвет.  Размер накладки солнышко, мм: 200х200х18. | 1 | шт. |
| **2** | **Сиденья** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 27 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет.Размер 180х1500х270 | 1 | шт. |
| **3** | **Демпфер** | Балансир снабжен устройством смягчающим удары о поверхность площадки, который выполнен из ленты конвейерной, облегченной, толщиной 10мм, шириной 110мм, с прокладками в количестве 4шт, плотностью не ниже 200 кг/см2, свернутая в форме кольца  Размер демпфера, мм (диаметр): 130. | 2 | шт. |
| **4** | **Основание балансира** | Выполнено из влагостойкой ламинированной антискользящей фанеры толщиной 18мм, фанера коричневого цвета.  Размер основания, мм: 500х500х18 |  |  |
| **4** | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 1500х500х320 | | |
| **5** | **Зона безопасности, мм** | 3500х2300 | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры шлифованы и закруглены. Для покрытия изделий из фанеры используется полиуретановая двухкомпонентная краска с отвердителем, используемая для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и химическому воздействию, имеющая отличную атмосферу и износостойкость и образующая стойкую пленку, сохраняющую блеск и цвет. На все изделия из фанеры нанесена водно-дисперсионная грунтовочная краска на акриловой основе, обладающей отличной адгезией со стальными, цинковыми, алюминиевыми поверхностями.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно, ГОСТ Р52167-2012, ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52299-2013, ГОСТ Р52300-2013, ГОСТ Р52301-2013, ГОСТР 52168-2012 Технические требования на малые архитектурные формы установлены СанПиН 2.4.7.007-93 «Санитарно-эпидемиологические требования» ГН 2.1.6.1335-03.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5,выдается на каждое изделие.

**Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.**

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**