|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg** | **ИО 409 Горка Грузовичок** |
|  | **Комплектация** |  **Кол-во** |  **Ед. изм.** |
|  | **Область применения** | Детские игровое оборудование предназначено для детей от 3 до 6 лет и выполняет следующие функции:Создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. |  |  |
| **1** | **Горка** | Скат горки шириной 540мм, высота стартовой площадки горки 750мм, выполнен из нержавеющей стали толщиной 1,5мм, и состоит из цельного листа, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 27мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, борта окрашены в синий цвет. Опорный каркас горки выполнен из профиля 40х25мм и труб диаметром 32мм ( металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской синего цвета). Размер горки в плане 2100х600х1760мм | 1 | шт. |
| **2** | **Лестница** | Лестница состоит из ступенек, выполненных из ламинированной, антискользящей фанеры , толщиной 18 мм. | 1 | шт. |
| **3** | **Борта** | Борта выполнены из влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм и стилизованы под грузовичок, кромки фанеры тщательно шлифованы, борта окрашены в желтый цвет и красный цвет, накладки из фанеры толщиной 9мм синего цвета. Размер 1560х1220мм | 2 | шт. |
| **4** | **Габариты комплекса ДхШхВ, мм** | 2100х600х1760   |
| **5** | **Зона безопасности** **ДхШ, мм** |  5100х3600  |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры шлифованы и закруглены. Для покрытия изделий из фанеры используется полиуретановая двухкомпонентная краска с отвердителем, используемая для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и химическому воздействию, имеющая отличную атмосферо и износостойкость и образующая стойкую пленку, сохраняющую блеск и цвет. На все изделия из фанеры нанесена водно-дисперсионная грунтовочная краска на акриловой основе, обладающей отличной адгезией со стальными, цинковыми, алюминиевыми поверхностями.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно, ГОСТ Р52167-2012, ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52299-2013, ГОСТ Р52300-2013, ГОСТ Р52301-2004, ГОСТР 52168-2012 Технические требования на малые архитектурные формы установлены СанПиН 2.4.7.007-93 «Санитарно-эпидемиологические требования» ГН 2.1.6.1335-03.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.**

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**