|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | | **ИО 541 Песочный дворик Королевство** | | |
| **Комплектация** | | | **Количество** | **Единица  измерения** |
| **1** | **Борта** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 27 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в синий, красный и зеленый цвет. Размеры бортов: 1) 1600х250 мм, 2) 1540х900мм, 3) 780х900-1220мм, 4) 1540х400мм, 5) 2220х250-400мм, 6) 780х900-1220мм,7) 2100х250-400 | 1 | комплект |
| **2** | **Башня горки** | Выполнена из четырёх клеёных брусьев не более 90х90мм, высота 1500мм; пол из ламинированной фанеры, с антискользящим покрытием 780х780мм толщиной 18мм; Над башней имеются арки(780х330х15мм), кромки фанеры тщательно шлифованы, фанера окрашена в красный цвет. Отметка пола башенки от планировочной отм площадки 750 мм | 1 | шт. |
| **3** | **Горка** | Скат горки шириной 540 мм, выполнен из нержавеющей стали t 1,5 мм – из цельного листа, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 27 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, борта окрашены.Опорный каркас горки выполнен из профиля 40х25 и труб диаметром 32 мм( металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской).Стартовая площадка горки ограждена стальной гнутой перекладиной из трубы диаметром 27мм. Размер горки в плане 540х 1350 х750(h) | 1 | шт. |
| **4** | **Лестница** | Лестница состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной 27 мм, двух ступенек , выполненных из ламинированной антискользящей фанеры , толщиной 18 мм и перил выполненных из фанеры влагостойкой толщиной 27 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, фанера окрашена в красный цвет | 1 | шт. |
| **5** | **Арка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размеры: 1220х600 | 1 | шт. |
| **6** | **Каркас** | Выполнен из стального уголка 40х40, металл имеет плавные радиусы тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в синий цвет | 1 | шт. |
| **13** | **Габариты комплекса ДхШхВ, мм** | 4440х4570х2730 | | |
| **14** | **Зона безопасности ДхШ, мм** | 5440х5570 | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры шлифованы и закруглены. Для покрытия изделий из фанеры используется полиуретановая двухкомпонентная краска с отвердителем, используемая для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и химическому воздействию, имеющая отличную атмосферу и износостойкость и образующая стойкую пленку, сохраняющую блеск и цвет. На все изделия из фанеры нанесена водно-дисперсионная грунтовочная краска на акриловой основе, обладающей отличной адгезией со стальными, цинковыми, алюминиевыми поверхностями.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектирована и изготовлена согласно национальному стандарту РФ, а именно, ГОСТ Р52167-2012, ГОСТ Р52169-2003, ГОСТ Р52299-2004, ГОСТ Р52300-2004, ГОСТ Р52301-2004, ГОСТР 52168-2012 Технические требования на малые архитектурные формы установлены СанПиН 2.4.7.007-93 «Санитарно-эпидемиологические требования» ГН 2.1.6.1335-03.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2004, раздел 5.

**Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.**

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**