|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | **ИО 534 Песочный дворик домик** |
| **Комплектация** |  **Количество** |  **Единица измерения** |
| **1** | **Борта** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 30 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в зеленый и желтый цвет. Размеры бортов: 1700х250 мм. | 4  | шт. |
| **2** | **Лавки** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размеры: 1870х205 мм -2 шт и 1520х205мм 2 шт. | 1 | комплект |
| **3** | **Опора крыши и арки** | Выполнена из деревянного бруса, кромки бруса тщательно шлифованы, окрашены в бежевый цвет. Размер не более: 90х90 мм. | 4 | шт. |
| **4** | **Навес крыши** | Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в красный цвет. Размеры: 1800х1020 мм. | 2 | шт. |
| **5** | **Арка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены в желтый цвет. Размеры: 1730х600 мм | 2 | шт. |
| **6** | **Каркас**  | Выполнен из стального уголка 40х40 L=500 мм, металл имеет плавные радиусы тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской,  | 1 | шт. |
| **7** | **Габариты комплекса ДхШхВ, мм** | 1760х1700х2000 |
| **8** | **Зона безопасности ДхШ, мм**  | 2870х2930 |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры шлифованы и закруглены. Для покрытия изделий из фанеры используется полиуретановая двухкомпонентная краска с отвердителем, используемая для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и химическому воздействию, имеющая отличную атмосферу и износостойкость и образующая стойкую пленку, сохраняющую блеск и цвет. На все изделия из фанеры нанесена водно-дисперсионная грунтовочная краска на акриловой основе, обладающей отличной адгезией со стальными, цинковыми, алюминиевыми поверхностями.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектирована и изготовлена согласно национальному стандарту РФ, а именно, ГОСТ Р52167-2012, ГОСТ Р52169-2003, ГОСТ Р52299-2004, ГОСТ Р52300-2004, ГОСТ Р52301-2004, ГОСТР 52168-2012 Технические требования на малые архитектурные формы установлены СанПиН 2.4.7.007-93 «Санитарно-эпидемиологические требования» ГН 2.1.6.1335-03.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2004, раздел 5.

**Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.**

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**