|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Арка**  **МФ 7.21**  **X:\картинки и описание Каталог 2012\МФ\МФ 7.21.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2730 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | 500(± 10 мм) |
| Длина (мм) | 2450 (± 10 мм) |
| **Применяемые материалы:** | |
| Каркас | Каркас - металлическая профильная труба сечением не менее 50х25 мм |
| Конструктивные особенности | В верхней части арка из фанеры толщиной не менее 21 мм формой и с ручной художественной росписью красками в виде ветвей деревьев и двух птиц на ветвях.  Вертикальные стойки каркаса обшиты фанерой формой и с ручной художественной росписью красками в виде ствола дерева. |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные |