|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ELVIRA\AppData\Roaming\Skype\snegelya\media_messaging\media_cache\^600D185A852E8F9BA9C289A840C6CEA424905127218813D51A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg | | **ИО 217 Качалка на пружине Бычок** | | |
| **Комплектация** | | | **Кол-во** | **Единица измерения** |
| **1** | **Основание** | Сварной каркас из стальной трубы диаметром не менее 133мм с толщиной стенки не менее 3,5мм стальной трубы диаметром не менее 42мм с толщиной стенки не менее 2,8мм, стальной трубы диаметром не менее 32мм с толщиной стенки не менее 2,8мм, профильной трубы сечением не менее 60х30мм с толщиной стенки не менее 2,2мм, стальных пластин толщиной не менее 5мм. Основание качалки соединено с пружиной, окрашено в синий цвет.  Размер основания, мм: 700х500х970 | 1 | шт |
| **2** | **Пружина** | Закаленная пружинная сталь с диаметром прутка 26мм. Окрашена порошковой краской в серый цвет.  Размер, мм: 490х127 | 1 | шт |
| **3** | **Борта «Бычок»** | Выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашены бело-серый цвет. Стилизованы под бычка. Габариты 880х780х18 | 2 | шт |
| **4** | **Лавка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашена в бежевый цвет. Габариты не менее 540х230х18 | 1 | шт |
| **5** | **Спинка** | Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, окрашена в бежевый цвет. Габариты не менее 540х230х18 | 1 | шт |
| **6** | **Перекладина для ног** | Выполнена из трубы диаметром 27 мм, и стальных пластин толщиной 3 мм, металл имеет плавные радиусы, тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в красный цвет. Размер 540х100х40 | 1 | шт |
| **7** | **Ручки** | Выполнены из трубы диаметром 22 мм, и стальных пластин толщиной 3 мм, металл имеет плавные радиусы ,тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в красный цвет. Размер 200х70х40 | 2 | шт |
| **8** | **Габариты (ДхШхВ), мм** | 880х580х870 | | |
| **9** | **Зона безопасности, мм** | 2950х2580 | | |

**Обработка изделий:** Кромки фанеры шлифованы и закруглены. Для покрытия изделий из фанеры используется полиуретановая двухкомпонентная краска с отвердителем, используемая для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и химическому воздействию, имеющая отличную атмосферу и износостойкость и образующая стойкую пленку, сохраняющую блеск и цвет. На все изделия из фанеры нанесена водно-дисперсионная грунтовочная краска на акриловой основе, обладающей отличной адгезией со стальными, цинковыми, алюминиевыми поверхностями.

Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание.

В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками, края болтов закрыты пластиковыми заглушками.

Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание.

**Соответствие стандартам:** Все изделия ТМ СКИФ спроектированы и изготовлены согласно национальному стандарту РФ, а именно, ГОСТ Р52167-2012, ГОСТ Р52169-2012, ГОСТ Р52299-2013, ГОСТ Р52300-2013, ГОСТ Р52301-2013, ГОСТР 52168-2012 Технические требования на малые архитектурные формы установлены СанПиН 2.4.7.007-93 «Санитарно-эпидемиологические требования» ГН 2.1.6.1335-03.

**Паспорт на изделие:** на русском языке, согласно ГОСТ Р 52301-2013, раздел 5.

**Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.**

**Гарантийный срок на изделия 12 месяцев**